**Členové týmu**

* Vít Jánoš (zodpovědný za PWM)
* Vojtěch Kudela (zodpovědný za obsluhu a správu GitHub)
* Jakub Kupčík (zodpovědný za získání dat)
* Antonín Putala (zodpovědný za GUI a UART)

**Teoretický popis a vysvětlení**

V době prudkého nárůstu světové populace jsou hledány způsoby, jak zvýšit světovou produkci potravin. Jednou z možností, která se nabízí je pěstování ve **sklenících**. Velkou výhodou skleníků je, že potravinová produkce v nich není vázána na vegetační cyklus ani na klimatické podmínky. Podmínky uvnitř skleníku je možné udržovat systémem senzorů a akčních členů, které zajistí **optimální klima** pro zde pěstované rostliny.

Jak známo rostliny ke svému životu potřebují [[10]](https://www.zjistujeme.cz/co-potrebuji-rostliny-k-zivotu-jake-jsou-podminky-pro-jejich-zivot/#:~:text=Co%20pot%C5%99ebuj%C3%AD%20rostliny%20k%20%C5%BEivotu%20%E2%80%93%20Jak%C3%A9%20jsou,slune%C4%8Dn%C3%ADho%20sv%C4%9Btla.%20...%204%20Prostor%20a%20%C4%8Das%20):

1. vodu a živiny,
2. vzduch a půdu,
3. světlo a teplo,
4. prostor a čas.

Půdu a živiny je nutné zajistit při setí nebo sadbě. Vzduch bude zajištěn přístupem čerstvého vzduchu. Požadavek na prostor je omezující, co se týče rostlin, které jsme schopni na ploše vysadit a čas bohužel regulovat nelze, je tedy nezbytné nechat rostlinu růst do doby, než ponese plody.

Naopak je možné regulovat **teplotu** okolí, **světlo** a vodu, která se projeví jako **půdní vlhkost**. Tento projekt se zaměřuje na pěstování **tropických rostlin**. Je potřeba myslet na to, že tropické rostliny rostou ve velmi vlhkém prostředí, proto je nutné regulovat také **vlhkost vzduchu** [[11]](http://aaapocasi.cz/podnebne-klimaticke-pasy/).

Pro otestování možností bylo realizováno zařízení schopné, jak **měřit**, tak i **regulovat** zvolené veličiny v skleníku. Tyto veličiny je pochopitelně nutné v čase měnit, aby pokud možno odrážely, denní cykly a co nejlépe odrážely klima, ve kterém rostlina přirozeně roste. Protože jako pěstitel nemáme možnost neustále sledovat vývoj veličin, naměřené **hodnoty veličin** je vhodné **ukládat** pro další zpracování. Celé zařízení bylo naprogramováno v rozhraní [Platform.io](https://platformio.org/?utm_source=platformio&utm_medium=piohome) pro mikrokontroler [ATMEGA328P](https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328p). Debugování a testování bylo provedeno na desce [Arduino UNO](https://www.arduino.cc/).

Byla snaha, aby obsluha zařízení byla uživatelsky přívětivá. Proto namísto použití tlačítek, nebo maticové klávesnice bylo zvoleno **ovládání prostřednictvím osobního počítače**, k čemuž slouží grafické uživatelské rozhraní (GUI). Mezi velké výhody tohoto řešení patří velká variabilita funkcí a snadná adaptovatelnost pro budoucí modifikace. Toto rozhraní mimo jiné umožňuje zpětně zobrazit naměřené hodnoty pozorovaných veličin.

**Hardwarový popis**

Zařízení představuje prototyp měřicího a řídicího členu pro tropický skleník. Umožňuje měření teploty, osvětlení, půdní vlhkosti a vlhkosti vzduchu. Tyto hodnoty jsou odečítány v reálném čase. Odečítání hodnot veličin zajišťují tyto senzory:


1. [DHT12](https://www.arduinolearning.com/code/dht12-temperature-sensor-arduino-example.php) – kombinované teplotní a vlhkostní čidlo,
2. [Kapacitní senzor půdní vlhkosti v1.2](https://projecthub.arduino.cc/lucasfernando/soil-moisture-sensor-comple-guide-b9c82b) – Arduino,
3. Fotorezistor.

Aby odečítané hodnoty byly v reálném čase, byly použity hodiny reálného času RTC [DS3213](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf).

Další funkcí je regulace těchto veličin. K tomu slouží výstupní periférie. V tom to případě byl uvažován **topný člen**, **ventilátor**, **nebulizér**, **ventil** pro ovládání hadice, která bude zajišťovat závlahu a LED pásek, který bude představovat osvětlení. Regulaci teploty zajišťuje topný člen a ventilátor a regulaci vlhkosti vzduchu zajišťuje nebulizér a ventilátor.Pro otestování funkce byly tyto periferie nahrazeny různobarevný **LED** diodami.

**Schéma + fotka testovacího zařízení**

#Fotka použitého zařízení#



**Obr. 1 Schéma zapojení**

**Periferie**

Následující odstavce popisují použité periférie a jejich zapojení.

### Kombinované teplotní a vlhkostní čidlo

#Fotografie#

Pro měření teploty i vlhkosti vzduchu bylo použito kombinované čidlo [DHT12](https://www.arduinolearning.com/code/dht12-temperature-sensor-arduino-example.php). Velkou výhodou tohoto čidla je zabudovaný AD převodník a komunikace pomocí I2C. Toto čidlo tedy zabere na desce pouze dva piny a je možné připojit množství dalších periférii, aniž by rostly požadavky na počet pinů desky.

Pro správnou funkci je nezbytné připojit pin SCL na port PC5 a pin SDA na port PC4. Čidlo je také nutné napájet 5 V. Z tohoto čidla je pouze čteno. Zápis probíhá pouze za účelem nastavení místa paměti, ze kterého bude čteno. Toto čidlo, podobně jak je to běžné u jiných zařízení typu Slave, je že čítač paměti je automaticky inkrementován po každém čtení. Je tedy možné během jediného čtení přečíst veškerý obsah paměti čidla.

**Tab. 1 Paměť čidla** [**DHT12**](https://www.arduinolearning.com/code/dht12-temperature-sensor-arduino-example.php)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 |
| Obsah  paměti | Vlhkost – celá část | Vlhkost – desetinná část | Teplota – celá část | Teplota – desetinná část | Kumulativní součet |

Protože operace s desetinnými čísly, především s plovoucí desetinou čárkou, jsou pro mikrokontroler velmi náročné, jsou změřené hodnoty v paměti uloženy zvlášť desetinná, zvlášť celá část. Kumulativní součet slouží ke kontrole přenesených dat. Platí:

.

Jednotlivé veličiny jsou vypsány dle pořadí v tabulce.

Neméně důležitou informací je I2C adresa čidla, která umožňuje mikrokontroleru (Masteru) komunikovat přímo s tímto čidle. Čidlo má adresu 0x5c.

### Hodiny reálného času


#Fotografie#

Hodiny reálného času řeší problém časování. Naměřeným hodnotám veličin je přiřazen čas. Data jsou vysílána přibližně každou sekundu. Ovšem program je napsán v jazyce C nikoli v jazyku symbolických adres a zařízení není optimalizováno, aby přesně každou sekundu poslalo zprávu. Z tohoto důvodu není možné tento signál použít k synchronizaci dat. Další nespornou výhodou je, že hodiny reálného času podávají informaci také o dnu, měsíci a roku, což velmi zjednodušuje následné zpracování údaje o času.

Použité hodiny reálného času [DS3213](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf) umožňují stejně jako teplotní a vlhkostní čidlo komunikovat přes I2C.

### Čidlo osvětlení

Čidlo osvětlení je realizováno pomocí děliče, přičemž odpor, na kterém není měřeno napětí je nahrazen fotorezistorem. Tato konfigurace byla zvolena, aby s rostoucím osvětlením rostlo napětí na výstupu AOUT. Protože je výstup analogový bylo toto čidlo připojeno k analogovému vstupu. Konkrétně byl zvolen PC2.



**Obr. 2 Schéma zapojení čidla osvětlení**

#Fotografie#

Tato konfigurace není sama o sobě schopna dát smysluplnou hodnotu osvětlení, je nutný přepočet. Byla změřena závislost výstupního napětí vyjádřeného 10-bitový číslem na osvětlení. Měření probíhalo pouze pro tmu a maximální osvětlení, což bylo provedeno tak, že dioda svítila na plný výkon do fotorezistoru. Tyto dva body byly proloženy přímkou. Samozřejmě se jedná o aproximaci, ve skutečnosti je závislost nelineární. Nicméně pro orientační zjištění hodnoty osvětlení a přibližné nastavení spínacího prahu je taková aproximace zcela dostačující.

**Tab. 2 Hodnoty pro aproximaci převodní charakteristiky čidla osvětlení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *N* [‒] | 164 | 480 |
| *E* [lx] | 16 | 358 |

Převodní charakteristika byla aproximována následující funkcí:



**Obr. 3 Závislost zobrazené hodnoty osvětlení na výstupní hodnotě ADC**

Zvolená maximální hodnota osvětlení působí poměrně zvláštně. Nicméně tato hodnota byla zvolena pouze proto, aby nebylo nutné řešit operace s desetinnými čísly, neboť tyto operace jsou pro mikrokontroler podstatně náročnější.

### Čidlo půdní vlhkosti

#Fotografie#

Měření půdní vlhkosti je realizováno pomocí [kapacitního čidla půdní vlhkosti](https://projecthub.arduino.cc/lucasfernando/soil-moisture-sensor-comple-guide-b9c82b) z Arduina. Toto čidlo má napájení 5 V, zemi a analogový výstup. Ten byl připojen na analogový pin PC3. K tomuto čidlu bohužel není k dostání převodní charakteristika, a tak byla určena experimentálně a aproximována přímkou. Jako minimální vlhkost byl uvažován stav, když bylo čidlo na vzduchu. Maximální vlhkost byla uvažována, pokud bylo čidlo umístěno ve sklenici vody.

**Tab. 3** **Hodnoty pro aproximaci převodní charakteristiky čidla půdní vlhkosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *N* [‒] | 233 | 186 |
| *SM* [%] | 0 | 100 |

Převodní charakteristika byla aproximována následující funkcí:



**Obr. 4 Závislost zobrazené hodnoty půdní vlhkosti na výstupní hodnotě ADC**

Stanovený přepočet je opět pouze orientační. V žádném případě se nejedná o přesnou fyzikální hodnotu.

### Topná člen, ventilátor, nebulizér a ventil

Při regulaci obou vlhkostí lze s výhodou využít setrvačnosti prostředí, samotný prostor skleníku bude udržovat teplotu i vlhkost. Z toho důvodu přesná PWM regulace nemá význam, postačujícím řešením je on/off regulace.

### LED pásek

#Popis řízení#

**Komentář: obsluhu zajišťuje PC**

Komunikaci s PC je realizována prostřednictvím sériového portu. Převod z USB na UART zajišťuje převodník [CP2102](https://www.alldatasheet.com/html-pdf/201067/SILABS/CP2102/215/1/CP2102.html).

#fotografie CP2102#

Počítač je na převodník připojen prostřednictvím microUSB. Pro zajištění komunikace s deskou je nutné propiji země převodníku a desky. Dále musí být propojeny datové piny. Vysílací pin TXD převodníku bude připojen na přijímací pin desky RX, zatímco přijímací pin RXD bude připojen na vysílací pin desky TX. Na převodníku byl jumper umístěn tak, aby výstupní napětí na UARTu bylo 5 V.

Pro komunikaci s deskou je nutné používat aplikaci [Tropical plants](https://github.com/VojtaKudela/BPC-DE2/tree/main/Python_GUI), která obsahuje grafické rozhraní uzpůsobené řízení skleníku.

**Softwarový popis**

**Python**

#Popis co dělá, která funkce.#

Podrobný popis všech použitých tříd a funkcí se nachází v této [dokumentaci](https://raw.githack.com/VojtaKudela/BPC-DE2/refs/heads/main/Documentation/Python/html/index.html).

**Main**

**Knihovny**

**Heater**

**Soil**

**Huminity**

**PWM**

**(potřeba i nějaké obkecávačky a nějaká schémata)**

**Instrukční list**

**Nastavení**

Pro ukázku obsluhy zařízení a jeho činnosti za chodu klikněte [zde](https://www.youtube.com/watch?v=y9z3xt5LS8A).

**Reference**

1. [Climate Chamber System](https://projecthub.arduino.cc/ms_peach/climate-chamber-system-c545de).
2. [Learning AVR-C Episode 7: PWM](https://www.youtube.com/watch?v=ZhIRRyhfhLM&list=PLA6BB228B08B03EDD&index=7).
3. [Learning AVR-C Episode 8: Analog Input](https://www.youtube.com/watch?v=51QJ_WHN7u0&list=PLA6BB228B08B03EDD&index=8&fbclid=IwY2xjawGghWBleHRuA2FlbQIxMAABHVy7dx15Emsi53adUYbmtC7HX_bKwPgDDZE106S3zNYXwdnrUu0nhW8zyA_aem_Rj_25ybcyhsOJBNBMxLZ1Q).
4. [Custom Tkinter - Official Documentation](https://customtkinter.tomschimansky.com/)
5. [pySerial's documentation](https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/)
6. [ASCII table](https://www.ascii-code.com/)
7. [ATMEGA328P- datasheet](https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328p)
8. [Soil moisure](https://www.makerguides.com/capacitive-soil-moisture-sensor-with-arduino/)
9. [Arduino map()](https://reference.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/)
10. [Co potřebují rostliny k životu - Jaké jsou podmínky pro jejich život | Zjišťujeme.cz](https://www.zjistujeme.cz/co-potrebuji-rostliny-k-zivotu-jake-jsou-podminky-pro-jejich-zivot/#:~:text=Co%20pot%C5%99ebuj%C3%AD%20rostliny%20k%20%C5%BEivotu%20%E2%80%93%20Jak%C3%A9%20jsou,slune%C4%8Dn%C3%ADho%20sv%C4%9Btla.%20...%204%20Prostor%20a%20%C4%8Das%20)
11. [Podnebné (klimatické) pásy - Počasí](http://aaapocasi.cz/podnebne-klimaticke-pasy/)
12. [Your Gateway to Embedded Software Development Excellence · PlatformIO](https://platformio.org/?utm_source=platformio&utm_medium=piohome)
13. [DS3213 datasheet](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf)
14. [Soil Moisture Sensor - Comple Guide | Arduino Project Hub](https://projecthub.arduino.cc/lucasfernando/soil-moisture-sensor-comple-guide-b9c82b)
15. [DHT12 temperature sensor and Arduino example - Arduino Learning](https://www.arduinolearning.com/code/dht12-temperature-sensor-arduino-example.php)
16. [Arduino - Home](https://www.arduino.cc/)
17. [CP2102 datasheet(1/18 Pages) SILABS | SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE](https://www.alldatasheet.com/html-pdf/201067/SILABS/CP2102/215/1/CP2102.html)

**Seznam použitých nástrojů**

1. [VS Code](https://code.visualstudio.com/)
2. [ChatGPT](https://chatgpt.com/)
3. [Microsoft Copilot](https://copilot.microsoft.com/)
4. [SimulIDE](https://simulide.com/p/)
5. [Saleae Logic 2](https://www.saleae.com/pages/downloads)
6. [Online C compiler](https://www.online-cpp.com/online_c_compiler)
7. [Bandicam](https://www.bandicam.com/cz/)
8. [draw.io](https://app.diagrams.net/)
9. [Doxygen](https://doxygen.nl/index.html)
10. [Matlab](https://www.mathworks.com/products/matlab.html)